西西软件下载 http://www.cr173.com 

最安全绿色的软件下载网站,无病毒,无插件,无恶意代码。

===================================================================================
主要功能：
1.普通螺纹量规计算
2.梯形螺纹量规计算
3.光滑极限量规计算
4.高度深度量规计算
使用：（普通螺纹量规为例）
请分别确定是内螺纹还是外螺纹、螺纹的公称尺寸、螺距、中径精度、中径配合、顶径精度、顶径配合，是否需要导入AutoCAD，然后按计算即可。
凡是设计过量具的工程师们都有这样的经验，本来不是很难的计算，但因为比较枯燥，结果往往会出错，即便注意了也无济于事，我在这方面有一定的教训。这个程序就是为了减轻你的劳动强度，消除易犯的错误，为各位同人提供一点方便而编写的。程序在设计时为了适应部分非标设计的要求，有几项参数未严格锁定，如显示的精度和配合均是全系列的，由于所列的规格可能不属于标准系列，或者那种精度、配合不是优选的，在选择时要适当注意。不过我认为这样设定，适用范围更广，在特殊场合可能会有需求，就这样保留了，也正因为如此请你在选择参数时务必认真核对避免出现差错。本软件所涉及的公制普通螺纹基本尺寸符合GB197-81之规定，普通螺纹量规尺寸符合GB3934-83之规定。目前此软件能够计算M0.99～355范围内的公制螺纹量规尺寸，如有人提出要求，可以把规格上限增加到M600。甚至增加作图功能。可以在公称尺寸栏内添加你想要的非标尺寸，但应以回车结束。



====================================================================================
【软件使用方法】：

1.绿色版软件，不需要安装；压缩包里如果有【@绿化工具.exe、!)绿化.bat 、 !)绿化.reg 、 !)绿化.cmd 、@Install_绿化.exe、 !)双击导入.reg 、 !)注册导入.reg】等类似文件。
 请先要运行该类文件，这样才能让程序正常运行。

2.安装好软件后，将注册机放在安装目录的文件夹内

3.双击注册机，软件运行，看到有注册按钮后，点注册，在注册信息里填写用户名等，注册码随便填写

4.点击确定按钮，注册机将出现正确的注册码，将刚才的注册名和正确注册码填入软件即可注册。

破解补丁使用方法：
1.安装好软件后，将补丁放在安装目录文件夹内
2.运行补丁,后即可使用软件。即使软件显示未注册，但所有功能和时间限制都已经破除
=====================================================================================

特别注意：由于部分杀毒软件把注册机，补丁等做为病毒查杀，请大家用补丁或注册机时关闭杀毒软件如不放心可以在注册完成后，用杀毒软件进行扫描查杀病毒。

=====================================================================================
